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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	27.06.2019
	№
	1067
	

	
	

	г. Ленинск-Кузнецкий
	

	
	

	Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО «СКЭК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы
	

	
	


В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской  Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «СКЭК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы   Ленинск-Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству О.А.Михайлову.
	И.о. главы Ленинск-Кузнецкого 

            городского округа
	Р.Р.Бадертдинов


	               УТВЕРЖДЕНО 
	

	постановлением администрации

Ленинск-Кузнецкого    городского

	округа от
	27.06.2019
	№
	1067


ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы ОАО «СКЭК» по развитию системы 

водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа 

на 2019-2028 годы
	№ п/п
	Перечень основных 

требований
	Основные данные и требования

	1.
	Основание для разработки инвестиционной программы
	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ          «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ             «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»


	2.
	Требования к содержанию инвестиционной программы


	Инвестиционная программа должна содержать:

1) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

2) перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов;

3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы;

5) расчет эффективности инвестирования средств;

6) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) план мероприятий по приведению качества    питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

8) план снижения сбросов;
9) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций


	3.
	Период (срок) реализации 

инвестиционной программы
	Инвестиционная программа разрабатывается на период с 01.01.2019 по 31.12.2028 и может ежегодно корректироваться с учетом изменения объективных условий деятельности организации


	4.
	Сроки разработки инвестиционной программы


	Инвестиционная программа разрабатывается    ОАО «СКЭК» в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания


	5.
	Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию 

системы водоснабжения
	5.1. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов.
5.1.1. Строительство сетей.

5.1.1.1. Строительство сетей водоснабжения для  ликвидации 189 колонок водоразборных.
5.1.1.2. Разработка ПСД и строительство водопровода L=3,32 км, Ду-20 мм от ул. Туснолобовой до ул. Чехова, 39 с устройством ПНС с баками запаса воды 2 шт. по 500 куб.м в районе ул. Туснолобовой для водоснабжения 10 участка.

5.1.1.3. Разработка ПСД и строительство водопровода L=1,67 км, Ду-160 мм от ул. Мечникова, 41 до ул. Краснодарская, 165 L=618 м и от ул. Мечникова, 41 до ул. Оптимистическая, 19 L=1052 м с устройством ПНС с баками запаса воды 2 шт. по 500 куб.м в районе ул. Мечникова для водоснабжения района ш. 7 Ноября. 
5.1.2. Реконструкция сетей.

5.1.2.1. Разработка ПСД и реконструкция сетей водоснабжения с увеличением диаметра:
ул. Мечникова – замена стального трубопровода Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=313 м;
 ул. Оптимистическая – замена стального трубопровода Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=370 м;
ул. Архангельская – замена стального трубопровода Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=385 м;
ул. Звёздная – замена стального трубопровода                   Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=173 м;

ул. Знаменка – замена стального трубопровода           Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=295 м;
ул. Академическая – замена стального трубопровода Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=363 м;
ул. Арбатская – замена стального трубопровода    Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=398 м;
ул. Славяногорская – замена стального трубопровода Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=322 м;
ул. Краснодарская – замена стального трубопровода Ду-100 мм на ПЭ Ду-160 мм, L=2372 м;
ул. Иртышская – замена стального трубопровода   Ду-50 мм на ПЭ Ду-90 мм, L=88 м;
пер. Чайковского – замена стального трубопровода Ду-50 мм на ПЭ Ду-90 мм, L=668 м;
ул. Ангарская – замена стального трубопровода    Ду-50 мм на ПЭ Ду-90 мм, L=116 м.
5.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

5.2.1. Разработка ПСД и реконструкция КИПиА на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора:

1-й подъем ДУ-1000 мм и 1400 мм;
НФС ДУ-1000 мм, ДУ-700 мм (2 шт.), Ду-500 мм  (2 шт.);
2-й гидроузел Ду-600 мм (2 шт.);
узловые точки на водопроводных сетях:                Ду-300 мм (3 шт.), Ду-250 мм (1 шт.),                              Ду-200 мм (5 шт.), Ду-150 мм (5 шт.),                             Ду-100 мм (3 шт.)


	6.
	Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоотведения
	6.1. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов.

6.1.1. Реконструкция и модернизация сооружений.

6.1.1.1. Разработка ПСД и замена насосного оборудования на КНС КСК с полной автоматизацией управления насосными агрегатами для повышения надежности работы КНС и снижения эксплуатационных затрат.

6.1.2. Строительство сооружений.

6.1.2.1. Разработка ПСД и строительство сливной станции приема ЖБО.
6.2. Природоохранные мероприятия.

6.2.1. Реконструкция ОСК


                 И.о.заместителя главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по жилищно-коммунальному хозяйству


                               О.А.Михайлова                   

